|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL – PR.**  EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/2022 ATA REGISTRO DE PREÇOS 315/2022.  Extrato de Ata celebrada entre o Município de Ribeirão do Pinhal, CNPJ n.º 76.968.064/0001-42 e a empresa EQUIPSUL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS A SAÚDE EIRELI CNPJ nº. 36.999.842/0001-46. Objeto: registro de preços para possível aquisição de materiais e equipamentos médicos e para avaliação, conforme solicitação da Secretaria de Saúde. Data de assinatura: 07/10/2022, ROBERTA PIZZOLI CPF: 811.214.070-72 e DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ, CPF/MF n.º 171.895.279-15.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ITEM** | **QTDE** | **UND** | **CÓD.BR** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **UNIT.** | **TOTAL** | | 01 | 01 | unid | 0479193 | Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O dicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser utomático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. leção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços. | BS DIGITALE 4.2 | 8.100,00 | 8.100,00 |   EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/2022 ATA REGISTRO DE PREÇOS 316/2022.  Extrato de Ata celebrada entre o Município de Ribeirão do Pinhal, CNPJ n.º 76.968.064/0001-42 e a empresa K.C.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ nº. 09.251.627/0001-90. Objeto: registro de preços para possível aquisição de materiais e equipamentos médicos e para avaliação, conforme solicitação da Secretaria de Saúde. Data de assinatura: 07/10/2022, MARCOS RIBEIRO JÚNIOR CPF: 226.722.708-80 e DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ, CPF/MF n.º 171.895.279-15.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ITEM** | **QTDE** | **UND** | **CÓD.BR** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **UNIT.** | **TOTAL** | | 02 | 02 | Unid | 0442493 | Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100 g, pesagem imediata dispensando reaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática.Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. | LÍDER P200C | 1.449,00 | 2.898,00 |   EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/2022 ATA REGISTRO DE PREÇOS 317/2022.  Extrato de Ata celebrada entre o Município de Ribeirão do Pinhal, CNPJ n.º 76.968.064/0001-42 e a empresa EMERSON NUNES DO EGITO CNPJ nº. 37.182.085/0001-86. Objeto: registro de preços para possível aquisição de materiais e equipamentos médicos e para avaliação, conforme solicitação da Secretaria de Saúde. Data de assinatura: 07/10/2022, EMERSON NUNES DO EGITO CPF: 262.802.998-72 e DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ, CPF/MF n.º 171.895.279-15.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ITEM** | **QTDE** | **UND** | **CÓD.BR** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **UNIT.** | **TOTAL** | | 04 | 01 | unid | 0308740 | Cronômetro digital para avaliação - Função de Mostrador de Horas; Função Soneca; Função de alarme. | Herweg | 53,00 | 53,00 | | 13 | 05 | unid | 0442932 | Trena antropométrica -Sensibilidade: 1 mm; Amplitude leitura: 2 m; Início da numeração há 10 cm do início da trena; Dimensões: 45 mm x 43 mm; Fita com 2 m de comprimento e largura de 6 mm; Peso: 24 g; Simetrógrafo possui números e letras localizados na lateral e na parte superior do equipamento | Pas Med | 74,00 | 370,00 | |  |  |  |  | Total |  |  | 423,00 |   EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/2022 ATA REGISTRO DE PREÇOS 318/2022.  Extrato de Ata celebrada entre o Município de Ribeirão do Pinhal, CNPJ n.º 76.968.064/0001-42 e a empresa LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI CNPJ nº. 42.650.279/0001-07. Objeto: registro de preços para possível aquisição de materiais e equipamentos médicos e para avaliação, conforme solicitação da Secretaria de Saúde. Data de assinatura: 07/10/2022, GUSTAVO HENRIQUE CARREGA CPF: 084.265.219-16 e DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ, CPF/MF n.º 171.895.279-15.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ITEM** | **QTDE** | **UND** | **CÓD.BR** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **UNIT.** | **TOTAL** | | 05 | 06 | unid | 0272916 | Escada clínica com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracha. Garantia mínima de 12 meses. | Renascer 02D | 110,00 | 660,00 | | 12 | 04 | unid | 0407725 | Suporte para soro tipo coluna em tubo de aço inoxidável de 1” de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de ¾ de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70 m. Garantia de 1 (um) ano. | Renascer Pedestal | 185,00 | 740,00 | |  |  |  |  |  |  |  | 1.400,00 |   EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/2022 ATA REGISTRO DE PREÇOS 319/2022.  Extrato de Ata celebrada entre o Município de Ribeirão do Pinhal, CNPJ n.º 76.968.064/0001-42 e a empresa C.E.C. IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA CNPJ nº. 24.864.422/0001-73. Objeto: registro de preços para possível aquisição de materiais e equipamentos médicos e para avaliação, conforme solicitação da Secretaria de Saúde. Data de assinatura: 07/10/2022, CARLOS EDUARDO CARVALHO CPF: 007.976.549-17 e DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ, CPF/MF n.º 171.895.279-15.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ITEM** | **QTDE** | **UND** | **CÓD.BR** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **UNIT.** | **TOTAL** | | 06 | 02 | unid | 0482046 | Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1” X 1,20 mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Registro MS/ ANVISA Histerômetro: em aço inoxidável, comprimento total 25 cm, com segmento centimetrado de 16 cm, sendo a graduação de 0 a 15 cm e um anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo do segmento centimetrado. Modelo Collin. Garantia de 10 anos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. | Renascer RN14026R | 230,00 | 460,00 |   EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/2022 ATA REGISTRO DE PREÇOS 320/2022.  Extrato de Ata celebrada entre o Município de Ribeirão do Pinhal, CNPJ n.º 76.968.064/0001-42 e a empresa CIRÚRGICA ITAMARATY COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELI CNPJ nº. 29.426.310/0001-54. Objeto: registro de preços para possível aquisição de materiais e equipamentos médicos e para avaliação, conforme solicitação da Secretaria de Saúde. Data de assinatura: 07/10/2022, ELISMAR DE SOUZA VIEIRA CPF: 775.452.309-49 e DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ, CPF/MF n.º 171.895.279-15.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ITEM** | **QTDE** | **UND** | **CÓD.BR** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **UNIT.** | **TOTAL** | | 08 | 05 | unid | 0397633 | Negatoscópio: equipamento utilizado para a visualização de radiografias. Negatoscópio de 01 corpo, construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A carcaça deverá ter aterramento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação bivolt manual e frequência de alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. | Renascer | 387,99 | 1.939,95 |   EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/2022 ATA REGISTRO DE PREÇOS 321/2022.  Extrato de Ata celebrada entre o Município de Ribeirão do Pinhal, CNPJ n.º 76.968.064/0001-42 e a empresa URSA COMERCIAL LTDA CNPJ nº. 26.628.908/0001-38. Objeto: registro de preços para possível aquisição de materiais e equipamentos médicos e para avaliação, conforme solicitação da Secretaria de Saúde. Data de assinatura: 07/10/2022, MÁRCIA VALÉRIA OLIVEIRA SANTOS NAKANISCHI CPF: 815.181.889-15 e DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ, CPF/MF n.º 171.895.279-15.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ITEM** | **QTDE** | **UND** | **CÓD.BR** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **UNIT.** | **TOTAL** | | 09 | 04 | Unid | xxxxx | Paquímetro 60cm para medição corporal, Sensibilidade: 1 mm, Amplitude leitura: 550 mm úteis, Dimensões: 35 mm x 30 mm x 655 mm, Peso: 700 g com embalagem,Garantia: 12 meses. | CESCORF | 523,00 | 2.092,00 |   EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/2022 ATA REGISTRO DE PREÇOS 322/2022.  Extrato de Ata celebrada entre o Município de Ribeirão do Pinhal, CNPJ n.º 76.968.064/0001-42 e a empresa MUNIZ & ROCHA LTDA CNPJ nº. 03.919.932/0001-20. Objeto: registro de preços para possível aquisição de materiais e equipamentos médicos e para avaliação, conforme solicitação da Secretaria de Saúde. Data de assinatura: 07/10/2022, MICHEL ROCHA DOS SANTOS CPF: 031.790.889-82 e DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ, CPF/MF n.º 171.895.279-15.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ITEM** | **QTDE** | **UND** | **CÓD.BR** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **UNIT.** | **TOTAL** | | 10 | 06 | unid | 0427492 | Plicômetro - adipômetro clínico tradicional - Sensibilidade: 1 mm, Amplitude leitura: 75 mm, Base: alumínio com revestimento pintura epoxi preta, pressão molas: 10 g/mm² ± 0,2 g/mm², com estojo transporte; trena antropométrica e informações para acesso site (manutenção, regulagem, garantia e protocolos para cálculo IMC) | Cescorf Clinic | 663,00 | 3.978,00 | |